**Проект**

**МИНИСТЕРСТВО** **ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Об утверждении норм естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда**

В соответствии с подпунктом 5.2.8(2)Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2016, № 17, ст. 2399), подпунктом 5.2.6 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119, 2015, № 35, ст. 4981), приказываю:

1. Утвердить:

нормы естественной убыли при закупке, хранении и поставке этилового спирта, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

нормы естественной убыли при производстве алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции, пива и пивных напитков), согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;

нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) винодельческой продукции (за исключением норм естественной убыли при производстве сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда), согласно Приложению № 3 к настоящему приказу;

нормы естественной убыли при производстве спиртосодержащей продукции, согласно Приложению № 4 к настоящему приказу;

нормы естественной убыли при производстве пива и пивных напитков, согласно Приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | А.Г. Силуанов |

Приложение № 1

к приказу Минфина России

от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Нормы естественной убыли при закупке, хранении

и поставке этилового спирта

Таблица 1

Нормы естественной убыли при хранении

этилового спирта (за исключением коньячного, винного, виноградного и кальвадосного дистиллятов) в стационарных цистернах

(в декалитрах безводного спирта на 1 кв. м

поверхности испарения в месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Осенне-зимний  период | Весенне-летний  период |
| В закрытых спиртохранилищах | 0,008 | 0,024 |
| На открытых площадках | 0,016 | 0,065 |

Таблица 2

Нормы естественной убыли при хранении

этилового спирта (за исключением коньячного, винного, виноградного и кальвадосного дистиллятов) в стальных бочках

(в процентах к количеству хранящегося

безводного спирта в месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Осенне-зимний  период | Весенне-летний  период |
| Этиловый спирт | 0,09 | 0,10 |

Таблица 3

Нормы естественной убыли при поставке и закупке этилового спирта (за исключением коньячного, винного, виноградного и

кальвадосного дистиллятов)

(в процентах к количеству поставляемого  
 или закупаемого безводного спирта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Осенне-зимний  период | Весенне-летний  период |
| Перемещение: | % | % |
| из резервуара в железнодорожные или автомобильные цистерны: |  |  |
| насосом | 0,027 | 0,053 |
| самотеком | 0,025 | 0,04 |
| из резервуара в стальные бочки | 0,08 | 0,09 |
| из стальных бочек в железнодорожные или автомобильные цистерны | 0,08 | 0,09 |
| из стальных бочек в резервуар | 0,08 | 0,09 |
| из железнодорожной цистерны в резервуар: |  |  |
| насосом | 0,06 | 0,10 |
| сифоном | 0,04 | 0,06 |
| из автомобильной цистерны в резервуар: |  |  |
| насосом | 0,027 | 0,053 |
| сифоном | 0,025 | 0,04 |

Таблица 4

Нормы естественной убыли при поставке и закупке этилового спирта (за исключением коньячного, винного, виноградного и кальвадосного дистиллятов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Осенне-зимний  период | Весенне-летний  период |
| Транспортирование: | % | % |
| в железнодорожных цистернах, за каждые сутки пребывания спирта в железнодорожной цистерне (в декалитрах безводного спирта): |  |  |
| грузоподъемностью 20 т | 0,125 | 0,14 |
| грузоподъемностью 50 т | 0,24 | 0,28 |
| грузоподъемностью 60 т | 0,28 | 0,30 |
| в автомобильных цистернах (в процентах к количеству безводного спирта): |  |  |
| на расстояние от 0,5 до 50 км | 0,02 | 0,03 |
| на расстояние свыше 50 км | 0,0007 на каждый фактически пройденный километр свыше 50 км | |
| в стальных бочках (в процентах к количеству безводного спирта за каждые сутки пребывания спирта в бочке) | 0,01 | 0,015 |
|  | За весь период транспортировки но не более | |
|  | 0,10 | 0,15 |

Примечание:

Осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по 31 марта, весенне-летним периодом с 1 апреля по 30 сентября.

Таблица 5

Нормы

естественной убыли при производстве и хранении вискового и зернового дистиллята

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Впитывание в клепку и введение (дозирование) кислорода в висковый, зерновой дистиллят при: | |
| заливе вискового, зернового дистиллята в бочки (буты), не бывшие в употреблении под висковым, зерновым дистиллятом | 1,2 |
| заливе вискового, зернового дистиллята в бочки (буты), бывшие в употреблении под висковым, зерновым дистиллятом | 0,45 |
| введении (дозировании) кислорода в висковый, зерновой дистиллят, при каждом введении | 0,1 |

Таблица 6

Нормы естественной убыли при поставке и закупке вискового, зернового дистиллятов

(в процентах к отгруженному объему продукции)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции | % |
| Налив из мерника или с применением иного средства измерения в бочки, переливка из бочек в тару получателя при приемке | 0,11 |
| Налив из мерника или с применением иного средства измерения в цистерны | 0,072 |
| Слив из цистерн | 0,087 |

Приложение № 2

к приказу Минфина России

от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Нормы естественной убыли при производстве алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции, пива и пивных напитков)

Таблица 1

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве водки

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство водки, разливаемой "по объему": | 0,93 |
| с обработкой сортировки сухим молоком, модифицированным крахмалом, яичным белком | 1,6 |
| в сувенирном исполнении | 2,1 |
| Производство водки, разливаемой "по уровню"; | 1,87 |
| с обработкой сортировки сухим молоком, модифицированным крахмалом, яичным белком | 2,54 |
| в бутылки всех вместимостей, за исключением бутылок вместимостью 0,05 л | 2,74 |
| в бутылки вместимостью 0,05 л | 4,13 |
| в сувенирном исполнении в бутылки всех вместимостей, за исключением бутылок вместимостью 0,05 л | 2,74 |
| в сувенирном исполнении в бутылки вместимостью 0,05 л | 4,13 |

Таблица 2

Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве спиртных напитков

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство спиртных напитков разливаемых "по объему": | |
| настоек горьких | 1,05 |

|  |  |
| --- | --- |
| сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие, напитки десертные, коктейли, аперитивы, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные) | 1,78 |
| ликеров, кремов, бальзамов | 2,3 |
| Производство спиртных напитков в сувенирном исполнении, разливаемых "по объему": |  |
| настоек горьких и спиртных напитков, произведённых из дистиллятов | 2,5 |
| сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие, напитки десертные, коктейли, аперитивы, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные) | 3,0 |
| ликеров, кремов, бальзамов | 3,5 |
| Производство спиртных напитков, разливаемых "по уровню": |  |
| настоек горьких и спиртных напитков, произведённых из дистиллятов | 1,88 |
| сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие, напитки десертные, коктейли, аперитивы, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные) | 2,89 |
| ликеров, кремов, бальзамов | 3,81 |
| Производство спиртных напитков в сувенирном исполнении, разливаемых «по уровню»: |  |
| настоек горьких и спиртных напитков, произведённых из дистиллятов | 3,3 |
| сладких изделий (наливки, пунши, настойки сладкие, настойки полусладкие, настойки полусладкие, напитки десертные, коктейли, аперитивы, напитки десертные, напитки спиртные газированные и негазированные) | 3,8 |
| ликеров, кремов, бальзамов | 4,1 |

Таблица 3

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве  
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции (в том числе сидра, пуаре и медовухи)

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции негазированной | 1,88 |
| Производство алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции газированной | 2,89 |

Приложение № 3

к приказу Минфина России

от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) винодельческой продукции (за исключением вина, игристого вина (шампанского), произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с федеральным законом "О развитии сельского хозяйства"), из собственного винограда)

Таблица 1

Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве виноматериалов

(в процентах к количеству безводного спирта,  
 поступившему на данную операцию)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Спиртование сусла на мезге | 6,0 |
| Спиртование сусла без мезги | 0,2 |

Таблица 2

Нормы естественной убыли при производстве и хранении виноматериалов

(в процентах за год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Среднемесячная температура при хранении,  °С | | | |
| до 15,0 | 15,1-20,0 | 20,1 -25,0 | Свыше 25,0 |
| В подвальных помещениях и закрытых помещениях подвального типа: |  |  |  |  |
| в бочках вместимостью до 120 дал вкл. | 2,0 | 2,4 | 2,9 | - |
| в бутах вместимостью до 1000 дал вкл. | 1,5 | 1,8 | 2,1 | - |
| в бутах вместимостью свыше 1000 дал | 1,3 | 1,6 | 1,9 | - |
| в железобетонных емкостях | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| в металлических емкостях | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| В наземных помещениях: |  |  |  |  |
| в бочках вместимостью до 120 дал вкл. | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
| в бутах и чанах вместимостью до 1000 дал вкл. | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| в бутах и чанах вместимостью свыше 1000 дал вкл. | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| в железобетонных емкостях | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| в металлических емкостях вместимостью до 10000 дал вкл. | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| в металлических емкостях | 0,4 | 0,54 | 0,64 | 0,74 |
| На открытом воздухе: |  |  |  |  |
| в бочках вместимостью до 120 дал вкл. | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| в бутах и чанах вместимостью свыше 120 дал | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 5,2 |
| в железобетонных емкостях | 0,83 | 1,18 | 1,48 | 1,94 |
| в металлических емкостях вместимостью до 10000 дал вкл. | 0,63 | 0,81 | 0,89 | 1,27 |
| в металлических емкостях вместимостью свыше 10000 дал | 0,48 | 0,69 | 0,84 | 1,13 |
| Хересование виноматериалов пленочным методом: |  |  |  |  |
| в дубовых бочках: |  |  |  |  |
| в подвальных помещениях и закрытых помещениях подвального типа | 6,15 | | | |
| в наземных помещениях | 6,63 | | | |
| в металлических резервуарах | 0,45 | | | |

Таблица 3

Нормы естественной убыли при производстве и хранении

виноматериалов (технологическая обработка)

(в процентах к количеству,

поступившему на данную операцию)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Переливка из тары вместимостью: | |
| до 120 дал вкл. | 0,14 |
| свыше 120 дал до 2000 дал вкл. | 0,09 |
| свыше 2000 дал до 10000 дал вкл. | 0,07 |
| свыше 10000 дал | 0,06 |
| Перемешивание (путем перекачивания в ту же емкость): |  |
| при купаже, эгализации, спиртовании | 0,06 |
| при оклейке | 0,07 |
| Фильтрация (впитывание виноматериалов): |  |
| фильтр-картоном | 0,15 |
| фильтр-ватой | 0,05 |
| диатомитом, намывным фильтрующим материалом | 0,03 |
| применение подставы при фильтрации | 0,09 |
| Термическая обработка: |  |
| теплом в потоке без выдержки | 0,2 |
| холодом в потоке без выдержки | 0,25 |
| холодом в потоке с выдержкой до 3 суток | 0,26 |
| теплом в потоке с выдержкой: |  |
| до 10 суток вкл. | 0,3 |
| от 11 до 20 суток вкл. | 0,42 |
| за месяц | 0,5 |

Таблица 4

Нормы

естественной убыли при производстве и хранении виноматериалов, коньячных, винных, виноградных и кальвадосных дистиллятов

(впитывание в дубовую клепку)

(объем (дм3 ) на 1 кг абсолютно сухой древесины)

|  |  |
| --- | --- |
| Виноматериал в металлических резервуарах | 0,68 |
| Коньячный, винный, виноградный и кальвадосный дистиллят в металлических резервуарах | 0,5 |

Таблица 5

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве

и хранении виноматериалов (технологическая обработка)

(в процентах к количеству безводного спирта,  
 поступившему на данную операцию)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | % |
| Технологическая обработка: | |
| специальных виноградных виноматериалов (без обработки теплом), включая купаж и розлив | 0,3 |
| то же без купажа | 0,2 |
| сброженно-спиртованных виноматериалов, включая купаж и фильтрацию | 0,2 |
| то же без фильтрации | 0,1 |
| фруктовых (плодовых) виноматериалов, приготовленных из сброженно- спиртованных виноматериалов, включая купаж и розлив | 0,2 |
| фруктовых (плодовых) виноматериалов, приготовленных из сброженно- спиртованных виноматериалов и разлитых на заводах вторичного виноделия | 0,3 |
| фруктовых (плодовых) виноматериалов, приготовленных спиртовым брожением сока свежих фруктов (плодов), включая купаж и розлив | 0,3 |
| Хранение (выдержка), за год: |  |
| специальных виноматериалов | 0,3 |
| виноматериалов без добавления этилового спирта (включая технологическую обработку) | 0,2 |
| Обработка теплом (включая портвейн, мадеру и херес) в потоке с выдержкой во всех видах тары: |  |
| до 20 суток вкл. | 0,2 |
| до 1 месяца вкл. | 0,25 |
| за каждый последующий месяц | 0,2 |
| Производство хереса (в процессе хересования под пленкой), за год |  |
| в дубовых бочках и в бутах | 0,5 |
| в металлических резервуарах | 0,4 |
| Хересование виноматериалов в условиях повышенной концентрации дрожжевых клеток в аппаратах с насадкой | 0,2 |

Таблица 6

Нормы естественной убыли при поставке и закупке виноматериалов

(в процентах к отгруженному объему продукции)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции | % |
| Налив бочек, переливка из бочек в тару получателя при приемке | 0,1 |
| Налив из мерника в цистерны | 0,064 |
| Слив из цистерн | 0,07 |

Таблица 7

Нормы естественной убыли при производстве и хранении ликеров, используемых в производстве игристого вина (шампанского)

и газированных винных напитков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ликера | Нормативы убыли, % от количества (объема) приготовленного ликера | Нормативы убыли, этилового спирта, *%* от объема |
| Используемый в производстве игристого вина (шампанского): |  |  |
| резервуарный ликер | 0,67 | - |
| экспедиционный ликер | 0,85 | 0,2 |
| Используемый в производстве газированных винных напитков | 0,75 | 0,2 |

Таблица 8

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве винных, виноградных, коньячных и кальвадосных дистиллятов, коньяков, бренди

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Дистилляция виноматериалов на винный, виноградный, коньячный, кальвадосный дистиллят на аппаратах периодического действия | 1,3 |
|  |  |
|  |  |
| Дистилляция виноматериалов на винный, коньячный дистиллят на аппаратах непрерывного действия | 1,25 |
| Переливка коньяка, бренди из тары вместимостью: |  |
| до 150 дал вкл. | 0,12 |
| свыше 150 дал | 0,09 |
| Перемешивание (при эгализации, купаже, оклейке) | 0,07 |
| Фильтрация | 0,09 |
| Оклейка | 0,08 |
| Обработка холодом в потоке с выдержкой на холоде | 0,3 |
| Обработка теплом (без перекачивания) | 0,05 |

Таблица 9

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве и хранении коньячных дистиллятов

(в процентах к количеству хранящегося безводного спирта  
 в первый и второй год хранения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ хранения | Температура хранения, °С | | | |
|  | до 15,0 | 15,1 -20,0 | 20,1 - 25,0 | Свыше 25,0 |
| В дубовых бочках до 70 дал вкл. в закрытых помещениях | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 5,0 |
| В бочках и бутах свыше 70 дал | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| В металлических резервуарах | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |

Таблица 10

Нормы естественной убыли при производстве и хранении

коньячного, винного, виноградного, кальвадосного дистиллятов

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Впитывание в клепку и введение (дозирование) кислорода в коньячный, винный, виноградный, кальвадосный дистиллят при: | |
| заливе коньячного, винного, виноградного, кальвадосного дистиллята в бочки (буты), не бывшие в употреблении под коньячным, винным, виноградным, кальвадосным м дистиллятом или коньяком | 1,2 |
| заливе коньячного дистиллята в бочки (буты), бывшие в употреблении под коньячным дистиллятом | 0,45 |
| введении (дозировании) кислорода в коньячный, винный, виноградный, кальвадосный дистиллят, при каждом введении | 0,1 |

Таблица 11

Нормы естественной убыли при поставке и закупке коньячных, винных, виноградных, кальвадосных дистиллятов, коньяков, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного, коньячного, кальвадосного дистиллятов

(в процентах к отгруженному объему продукции)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции | % |
| Налив из мерника или с применением иного средства измерения в бочки, переливка из бочек в тару получателя при приемке | 0,11 |
| Налив из мерника или с применением иного средства измерения в цистерны | 0,072 |
| Слив из цистерн | 0,087 |

Таблица 12

Нормы естественной убыли при производстве и хранении коньяков, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного,

коньячного дистиллятов

(в процентах к количеству хранящегося

безводного спирта в год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ хранения | Температура хранения, °С | | | | | | |
| до  15,0 | 15,1 - 16,0 | 16,1 - 17,0 | 17,1 - 18,0 | 18,1 - 19,0 | 19,1  -20,0 | свыше  20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В бочках до 70 дал вкл. | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
| В бочках свыше 70 дал и бутах до 150 дал вкл. | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| В бутах свыше 150 дал | 1,7 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,2 |
| В металлических  эмалированных  резервуарах | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |

Таблица 13

Нормы естественной убыли при производстве вина,

винных напитков, игристого вина (шампанского)

(в процентах к количеству, поступившему

на данную операцию)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Выработка виноматериалов для вин, игристых и шампанских вин | 6,0 |
| Купаж, сатурация, розлив, укупорка, мюзлевание и бракераж газированных винных напитков: |  |
| на линиях российского производства | 2,6 |
| на линиях импортного производства | 1,53 |
| Отделка (оформление), укладка в ящики и передача на склад готовой продукции игристого вина (шампанского), газированных винных напитков |  |
| на линиях российского производства | 0,04 |
| на линиях импортного производства | 0,04 |
| Розлив тихих вин в бутылки с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на склад готовой продукции: |  |
| вместимостью 0,7 и 0,75 л | 0,33 |
| вместимостью 0,2 л | 0,5 |
| Розлив тихих вин в упаковку "мешок в коробке" с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на склад готовой продукции: |  |
| вместимостью 1,2,3л | 0,4 |
| Горячий розлив вина | 0,58 |
| Бутылочная пастеризация: |  |
| тихих вин | 1,35 |
| игристого вина (шампанского), газированных винных напитков | 1,2 |

Таблица 14

Нормы естественной убыли при производстве коньяка, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного, коньячного

дистиллятов, кальвадоса

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Розлив коньяка, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного, коньячного дистиллятов, кальвадоса в бутылки с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на склад готовой продукции: | |
| вместимостью 0,5; 0,7; 0,75; 1,0 и 1,75 л | 0,43 |
| вместимостью 0,1; 0,25 и 0,375 л | 0,5 |
| вместимостью 0,05 л | 0,54 |
| в сувенирном исполнении в бутылки всех вместимостей, за исключением бутылок вместимостью 0,05 л | 0,5 |
| в сувенирном исполнении в бутылки вместимостью 0,05 л | 0,6 |
| Розлив коньяка, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного, коньячного дистиллятов, кальвадоса "по уровню" с последующей укупоркой, отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на склад готовой продукции: |  |
| вместимостью 0,5; 0,7 и 0,75 л | 0,85 |
| вместимостью 0,1 и 0,25 л | 0,92 |
| вместимостью 0,05 л | 0,96 |

Приложение № 4

к приказу Минфина России

от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Нормы естественной убыли при производстве и обороте

спиртосодержащей продукции

Таблица 1

Нормы естественной убыли этилового спирта

при производстве плодово-ягодных спиртованных соков

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство спиртованных соков крепостью 16 - 25% | 2,4 |

Таблица 2

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве спиртованных морсов из свежего плодово-ягодного сырья

(в процентах к количеству безводного

спирта, взятого на залив сырья)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство: | |
| методом настаивания в настойных емкостях | 5,5 |
| на экстракционных установках | 5,0 |

Таблица 3

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве спиртованных морсов из сушеного плодово-ягодного сырья

(в процентах к количеству безводного

спирта, взятого на залив сырья)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство спиртованных морсов из сушеного плодово- ягодного сырья | 6,4 |

Таблица 4

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве

ароматных спиртов

(в процентах к количеству безводного

спирта, взятого на залив сырья)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство ароматных спиртов: | |
| из эфирных масел | 2,85 |
| из растительного сырья | 3,9 |

Таблица 5

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве спиртованных настоев из сушеного растительного сырья

(в процентах к количеству безводного

спирта, взятого на залив сырья)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| Производство спиртованных настоев с извлечением спирта из отработанного сырья на выпарном аппарате: | |
| при однократном настаивании | 4,5 |
| при двукратном настаивании | 5,9 |
| Производство спиртованных настоев на экстракционной установке с извлечением спирта из отработанного сырья на этой же установке: |  |
| при однократном настаивании | 4,0 |
| при двукратном настаивании | 5,4 |
| Производство настоев на вакуум-экстракционной установке с извлечением из отработанного сырья на этой же установке | 4,0 |

Таблица 6

Нормы естественной убыли этилового спирта при хранении

спиртованных настоев и ароматных спиртов

(в процентах от среднемесячного наличия

безводного спирта в настоях и ароматных

спиртах, находящихся на хранении)

|  |  |
| --- | --- |
| Способ хранения | % |
| в дубовых бочках и бутах | 0,12 |
| в эмалированных емкостях | 0,08 |
| в стеклянной посуде | 0,08 |

Таблица 7

Нормы естественной убыли этилового спирта при хранении

спиртованных плодово-ягодных соков и морсов

(в процентах от среднемесячного наличия

безводного спирта в соках и морсах,

находящихся на хранении)

|  |  |
| --- | --- |
| Способ хранения | % |
| в дубовых бочках и бутах до 1 000 дал (в месяц) | 0,10 |
| в металлических емкостях (в месяц): | |
| в помещениях наземного типа | 0,10 |
| в помещениях подвального типа | 0,085 |

Таблица 8

Нормы естественной убыли этилового спирта при наливе спиртованных плодово-ягодных соков и морсов в тару и при сливе их из тары

(в процентах к количеству безводного

спирта в спиртованных соках и морсах)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | % |
| при наливе спиртованных соков и морсов в тару (бочки, цистерны) | 0,15 |
| при сливе спиртованных соков и морсов из тары (бочки, цистерны) | 0,10 |

Таблица 9

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве парфюмерно-косметической продукции

(в процентах к количеству безводного спирта)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции |  |
| Приготовление (перемешивание, отстаивание, фильтрация) и фасование: | |
| лосьонов | 1,9 |
| жидкостей для снятия лака | 1,9 |
| репеллентов | 1,9 |
| одеколонов | 2,3 |
| парфюмерных вод | 2,3 |
| туалетных вод | 2,3 |
| духов | 2,3 |
| жидкое молочко | 0,15 |
| густой гель-репеллент | 2,6 |
| густые маски | 0,4 |

Приложение № 5

к приказу Минфина России

от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Нормы естественной убыли  
 при производстве пива и пивных напитков

Таблица 1

Нормы естественной убыли по этапам производства пива и пивных напитков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убыль, % | Плотность начального сусла, % | | | |
| 8 - 11 | 12 | 13- 19,9 | Свыше 20 |
| В цехе дображивания и выдержки пива и пивных напитков в % к объему молодого пива (пивного напитка) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| В фильтровальном отделении при осветлении (фильтрование, сепарирование при соотношении способов 1:1) | 1,55 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| В цехе дображивания и выдержки пива и пивных напитков при брожении в цилиндроконических бродильных аппаратах | 3,1 | | | |
| В фильтровальном отделении при осветлении, фильтровании, сепарировании | 1,55 | | | |
| При розливе, в % к объему отфильтрованного пива и пивных напитков: |  | | | |
| розлив в стеклобутылки | 2,0 | | | |
| розлив в ПЭТФ бутылки и металлические банки | 1,0 | | | |
| розлив в бочки (кеги) | 0,5 | | | |
| норма убыли пива и пивных напитков при бестарной перевозке (с учетом налива в автотермоцистерны, транспортировка и передача в торговую сеть) | 0,33 | | | |
| Общая видимая убыль по жидкой фазе (от горячего сусла до товарного пива и пивных напитков) в % к объему горячего сусла | 12,16 | 13,0 | 13,0 | 14,0 |
| Убыль при пастеризации пива и пивных напитков в бутылках в % к объему пива (пивного напитка), подлежащего пастеризации | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |